**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**OBJETO DE CONTRATACIÓN: ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL DATA CENTER (SEGUNDA VUELTA) – ELECCIONES SUBNACIONALES 2021**

|  |
| --- |
| 1. **CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)**
 |
| 1. **REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)**
 |
|  | **Características técnicas** |
| **Items**  | **Nombre del Item** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Precio Unitario (Bs.)** | **Precio Total (Bs.)** |
| 1 | CAJA PVC ELÉCTRICO PARTE DELANTERA TRANSPARENTE 54 X 36 X17CM (aprox) | 1 | PIEZA | 956,00 | 956,00 |
| 2 | PERNOS PARA BATERÍAS, (2 VOLANDAS PLANAS Y ARANDELA DE PRESIÓN) | 80 | PIEZA | 7,00 | 560,00 |
| 3 | TERMINAL OJAL PARA CABLE 95 MM2 (aprox) | 90 | PIEZA | 12,00 | 1.080,00 |
| 4 | CABLE FLEXIBLE 1KV, 1 X 95 MM2 (aprox) | 60 | METRO | 108,00 | 6.480,00 |
| 5 | CABLE FLEXIBLE 750V, 1 X 16 MM2 (aprox) | 60 | METRO | 18,00 | 1.080,00 |
| 6 | TERMINALES OJAL PARA CABLE 16MM2 (aprox) | 15 | PIEZA | 9,00 | 135,00 |
| 7 | CABLE FLEXIBLE 1KV, 1 X 50 MM2 (aprox) | 15 | METRO | 58,00 | 870,00 |
| 8 | BORNE DE CONEXIÓN PARA SISTEMA DE EMBARRAMIENTO PARA CABLE 50MM2 (aprox) | 5 | PIEZA | 4,00 | 20,00 |
| 9 | TERMINALES OJAL PARA CABLE 50MM2 (aprox) | 5 | PIEZA | 5,00 | 25,00 |
| 10 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO LZMC1-A125, 100 - 125 A (PODER DE CORTE:36KA/415V,SEGÚN IEC/EN 60947 ; DISPARADOR TÉRMICO REGULABLE, DISPARADOR MAGNÉTICO REGULABLE) | 2 | PIEZA | 2.055,00 | 4.110,00 |
| 11 | TUBO TERMOENCOGIBLE NEGRO (DIÁMETRO 25 mm aprox) | 10 | METRO | 4,00 | 40,00 |
| 12 | PLANCHA ACRÍLICA espesor 3MM ( 1.80 X 1.20 M aprox) | 2 | HOJA | 572,00 | 1.144,00 |
| 13 | RELE 220VAC CON BASE PARA RIEL DIN | 2 | PIEZA | 321,00 | 642,00 |
| 14 | VARILLA ROSCADA CON 16 JUEGOS DE TUERCA Y VOLANDAS (para tablero eléctrico) | 4 | PIEZA | 116,00 | 464,00 |
| 15 | CABLE FLEXIBLE 750V, 1 X 1,5 MM2 (aprox) (C/ROLLO 100 M) | 2 | ROLLO | 128,00 | 256,00 |
| 16 | ROTULADOR LETRATAG PLUS LT-100H DIGITAL | 6 | PIEZA | 411,00 | 2.466,00 |
| 17 | BATERIA DE (6V4AH) | 12 | PIEZA | 194,00 | 2.328,00 |
| 18 | BATERIA DE 12VOLT 7AH | 2 | PIEZA | 350,00 | 700,00 |
| 19 | FUSIBLE F4AL250V | 50 | PIEZA | 5,00 | 250,00 |
| 20 | CABLE DE EXTENSION EN CARRETE | 4 | PIEZA | 1.250,00 | 5.000,00 |
| 21 | BATERIA DE (9V ALCALINE) | 24 | PIEZA | 22,00 | 528,00 |
| 22 | REFLECTOR LED DE 50W MAS SENSOR DE MOVIEMIENTO | 2 | PIEZA | 268,00 | 536,00 |
| 23 | BALIZA GIRATORIA 220VAC  | 1 | PIEZA | 257,00 | 257,00 |
| **Total** | **29.927,00**  |
| 1. **PRESENTACIÓN DE PROPUESTA**
 |
| La propuesta deberá ser entregada en sobre cerrado de acuerdo al siguiente formato:**OBJETO DE CONTRATACIÓN:****NOMBRE DEL PROVEEDOR:****TELÉFONO:****FECHA:****El proponente deberá adjuntar a su propuesta la siguiente documentación:*** Fotocopia simple de Certificación Electrónica del NIT (estado activo)
* Fotocopia simple Registro FUNDEMPRESA (vigente)
 |
| 1. **CONDICIONES ADMINISTRATIVAS**
 |
| 1. **FORMALIZACIÓN**
 |
| La contratación se formalizará mediante la suscripción de ORDEN DE COMPRA. |
| 1. **LUGAR DE ENTREGA**
 |
| El proveedor (a) hará la entrega a través de una nota de Entrega o Nota de Remisión en ALMACENES (Av. Aniceto Arce N° 2985 Zona San Jorge en horario establecido por la entidad). |
| 1. **PLAZO DE ENTREGA**
 |
| Hasta Cinco (5) días calendario, computable a partir del día siguiente hábil de la suscripción de la ORDEN DE COMPRA. |
| 1. **GARANTÍAS**
 |
| **Garantía de Proveedor:**Mínimo tres (3) meses, con vigencia computable a partir de la fecha de recepción de los bienes. El proveedor deberá entregar un documento de respaldo. |
| 1. **INCUMPLIMIENTO**
 |
| En caso de incumplimiento en el plazo de entrega se dejará sin efecto la Orden de Compra y si el monto es mayor a Bs 20.000,00 se registrará el incumplimiento en el SICOES. Para tal efecto, una vez emitido el Informe de Disconformidad la Unidad Solicitante deberá emitir un Informe Técnico al Responsable Proceso de Contratación, el mismo que dejará sin efecto la Orden de Compra. |
| 1. **RESPONSABLE O COMISIÓN DE RECEPCIÓN**
 |
| El Responsable o Comisión de Recepción será designado por el Responsable del Proceso de Contratación Directa se encargará de realizar la verificación de la entrega de los bienes, a cuyo efecto realizará las siguientes funciones:* Efectuar la recepción del bien o bienes y dar su conformidad verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas.
* Emitir el informe de conformidad, cuando corresponda.
* Emitir el informe de disconformidad, cuando corresponda.
 |
| 1. **FORMA DE PAGO**
 |
| El pago se realizará vía SIGEP, previa presentación de Informe de Conformidad (emitido por el responsable o comisión de recepción), nota de ingreso (emitido por la Unidad de Almacenes), nota de entrega o nota de remisión y presentación de factura. |